**心肺复苏机技术参数**

一、适用范围

代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压；

二、技术参数

* + - 1. 气动心肺复苏机；
1. 采用点按压或3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；
2. 模式：多模式按压选择
3. 按压深度：0~60mm连续可调
4. 按压频率：110bpm误差±10；
5. 按压/释放比：1:1；
6. 整机操作使用便捷，可快速安装使用；